

第一项：内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿洗煤厂升级改造管道、洗选设备安装招标范围及内容：
	益民煤矿洗煤厂升级改造项目（设备、非标、安装）工程量清单

	序号
	编号
	关键词
	设备器材名称
	型号规格及主要技术参数
	单位
	数量
	设备单重（t）
	设备总重（t）
	非标单重（t）
	非标总重（t）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	
	主厂房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	301
	
	原煤入洗皮带机机头
	机头滚筒中心抬高至距地面2m，改造相关头架、中间架、驱动架。
	台
	1
	6
	6
	
	
	

	2
	
	非标
	机架改造
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.20 
	1.20 
	

	3
	301/1
	非标
	机头溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.52 
	0.52 
	

	4
	303
	
	除铁器
	加高，距滚筒带面300mm
	台
	1
	3
	3
	
	
	

	5
	304
	旋流器
	无压三产品旋流器
	3CDC1400-PL重介质旋流器，Q=900t/h
	台
	1
	13.3
	13.3
	
	
	

	6
	304/1
	非标
	精矿箱
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	7.24 
	7.24 
	

	7
	304/2
	非标
	中矿箱
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	1.96 
	1.96 
	

	8
	304/3
	非标
	尾矿箱
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	2.10 
	2.10 
	

	9
	311
	筛子
	中煤脱介弧形筛
	翻转式弧形筛，B=3.3m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱
	台
	1
	4.35
	4.35
	
	
	

	10
	
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.42 
	1.42 
	

	11
	311/1
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.04 
	1.04 
	

	12
	312
	筛子
	中煤脱介筛
	3.6m×7.3m单层香蕉筛，F=26.28m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。分级段筛孔30mm两排筛板。Q=400t/h
	台
	1
	13.751
	13.751
	
	
	

	13
	312/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	4.40 
	4.40 
	

	14
	312A
	非标
	电液动三通分料器
	电液动三通分料器
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	15
	312/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	5.92 
	5.92 
	

	16
	312/3
	非标
	电机支架及平台
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	17
	314
	筛子
	矸石脱介弧形筛
	翻转式弧形筛，B=4.2m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱
	台
	1
	5.2
	5.2
	
	
	

	18
	
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.64 
	0.64 
	

	19
	315
	筛子
	矸石脱介筛
	4.3m×7.3m单层香蕉筛，F=31.39m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。Q=500t/h
	台
	1
	21.453
	21.453
	
	
	

	20
	
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.26 
	1.26 
	

	21
	315/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	2.55 
	2.55 
	

	22
	315/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	6.93 
	6.93 
	

	23
	315/3
	非标
	电机支架及平台
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.58 
	1.58 
	

	24
	318
	离心机
	中煤脱水离心机
	VHC1400卧式振动离心机，入料粒度≤30mm，Q=250t/h，产品外在水分5～8％，截留粒度0.5mm
	台
	1
	8.2
	8.2
	
	
	

	25
	318/1
	非标
	离心机排料溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.42 
	1.42 
	

	26
	318A
	非标
	电液动三通分料器
	电液动三通分料器
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	27
	318/2
	非标
	离心液溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.18 
	0.18 
	

	28
	319
	磁选机
	精中磁选机
	HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。
	组
	1
	9.46
	9.46
	
	
	原有移位

	29
	319/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	原有移位

	30
	319/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	原有移位

	31
	321
	磁选机
	精中磁选机
	HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。
	组
	1
	9.46
	9.46
	
	
	

	32
	321/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	0.59 
	0.59 
	

	33
	321/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.49 
	0.49 
	

	34
	322
	磁选机
	矸石磁选机
	CXM-1219X2972，单筒右传动布置，矿浆处理量Q=350m3/h.台，磁选效率﹥99.9%。
	台
	1
	4.78
	4.78
	
	
	

	35
	322/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	0.34 
	0.34 
	

	36
	322/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.28 
	0.28 
	

	37
	323
	旋流器
	磁尾浓缩旋流器组
	FX380x12，最大煤浆量：1500m3/h，分级粒度：0.25mm
	组
	1
	11.5
	11.5
	
	
	

	38
	324-325
	螺旋
	螺旋分选机
	LXA1000x10
	组
	2
	3.2
	6.4
	
	
	

	39
	324/1
	非标
	卸料溜槽
	钢制非标
	件
	2
	
	
	2.99 
	5.97 
	

	40
	326-327
	筛子
	粗精煤脱水筛
	五叠层高频细筛，ZDS1224，总筛分面积14.4㎡，倾角17.5°
	台
	2
	8.3
	16.6
	
	
	

	41
	326/1
	非标
	走人平台
	钢制非标
	件
	1
	
	
	11.44 
	11.44 
	

	42
	328
	离心机
	粗煤泥离心机
	LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min，
	台
	1
	8.3
	8.3
	
	
	

	43
	329
	离心机
	粗煤泥离心机
	LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min，
	台
	1
	8.3
	8.3
	
	
	原有更新

	44
	329/1
	非标
	排料槽
	金属结构
	件
	1
	
	
	1.76 
	1.76 
	

	45
	330
	筛子
	粗中煤高频筛
	ZD-2448直线振动筛
	台
	1
	8
	8
	
	
	原有移位

	46
	330/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.59 
	1.59 
	

	47
	330/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	原有移位

	48
	331
	旋流器
	粗矸石浓缩旋流器组
	FX380x3，最大煤浆量：450m3/h，分级粒度：0.25mm
	组
	1
	4.75
	4.75
	
	
	

	49
	348
	泵
	稀介质泵
	300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，CL传动
	台
	1
	2.666
	2.666
	
	
	

	50
	350
	泵
	合介泵
	400ZJ-I-A125，Q=3500m³/h，H=60m，密度1.50kg/L，效率≥78.7%，DC传动
	台
	1
	20
	20
	
	
	

	51
	352
	泵
	磁选尾矿泵
	300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=38m，介质密度1.1kg/L，双端自循环机封，CL传动
	台
	1
	4
	4
	
	
	

	52
	353
	非标
	螺旋精矿桶
	金属结构，φ2.5m，V=10m3
	件
	1
	
	
	3.05 
	3.05 
	

	53
	354
	泵
	螺旋精矿泵
	150DX-A40A，Q=250m³/h，H=25m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	0.75
	0.75
	
	
	

	54
	356
	泵
	螺旋尾矿泵
	100DX-B40，Q=250m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	0.8
	0.8
	
	
	

	二
	
	浓缩车间泵房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	707
	泵
	循环水泵
	300DX-A70A，Q=1100m³/h，H=36m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	2.8
	2.8
	
	
	

	三
	
	矿井水沉淀池
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	710
	泵
	系统补水泵
	100DX-B40，Q=180m³/h，H=32m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	0.682
	0.682
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	197.578
	
	72.88
	

	四
	
	拆除
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	301/1
	非标
	机头溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.80 
	0.80 
	

	2
	304
	旋流器
	无压三产品旋流器
	
	台
	1
	9
	9
	
	
	

	3
	304/1
	非标
	精矿箱
	钢制非标
	件
	1
	
	
	5.00 
	5.00 
	

	4
	304/2
	非标
	中矿箱
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	5
	304/3
	非标
	尾矿箱
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	6
	311
	筛子
	粗煤泥弧形筛
	
	台
	1
	3
	3
	
	
	

	7
	311/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	8
	311/2
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	9
	312
	筛子
	粗煤泥脱水筛
	
	台
	1
	11
	11
	
	
	

	10
	312/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.80 
	1.80 
	

	11
	312/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	3.00 
	3.00 
	

	12
	314
	筛子
	矸石脱介弧形筛
	
	台
	1
	3
	3
	
	
	

	13
	314/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	14
	314/2
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	15
	315
	筛子
	矸石脱介筛
	
	台
	1
	13
	13
	
	
	

	16
	315/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	2.00 
	2.00 
	

	17
	315/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	3.50 
	3.50 
	

	18
	319
	磁选机
	精中磁选机
	
	台
	1
	9.46
	9.46
	
	
	

	19
	319/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	20
	319/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	21
	322
	磁选机
	矸石磁选机
	
	台
	1
	3.2
	3.2
	
	
	

	22
	322/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	23
	322/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	24
	323
	旋流器
	磁尾浓缩旋流器组
	
	台
	1
	8
	8
	
	
	

	25
	328
	离心机
	粗煤泥离心机
	LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min，
	台
	1
	8.3
	8.3
	
	
	

	26
	330
	筛子
	粗中煤高频筛
	ZD-2448直线振动筛
	台
	1
	8
	8
	
	
	

	27
	330/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	28
	348
	泵
	稀介质泵
	
	台
	1
	1.8
	1.8
	
	
	

	29
	350
	泵
	合介泵
	
	台
	1
	14
	14
	
	
	

	30
	352
	泵
	磁选尾矿泵
	
	台
	1
	2.5
	2.5
	
	
	

	31
	356
	泵
	螺旋尾矿泵
	
	台
	1
	0.6
	0.6
	
	
	

	32
	707
	泵
	循环水泵
	
	台
	1
	3.5
	3.5
	
	
	



	益民煤矿洗煤厂升级改造（管道工程）工程量清单

	序号
	设备器材名称
	型号规格及主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	耐磨管道
	
	
	
	

	1
	耐磨偏心异径管
	DN650×500 一端泵入口法兰，另一端PN10法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	2
	橡胶软连接
	DN650 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	3
	耐磨直四通
	650×650×125×125 DN650两端法兰，DN125两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	4
	陶瓷内衬复合钢管
	DN650 两端法兰 L=400mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	5
	陶瓷内衬复合钢管
	DN650 一端法兰 L=2000mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	6
	电动增韧陶瓷刀型闸阀
	两端法兰 DN650 PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	7
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	两端法兰 DN650 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	8
	手动球阀
	DN125  Q41H×10C
	个
	1
	承包人供货+安装

	9
	电动调节阀
	DN125  PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	10
	管座
	DN650
	个
	1
	承包人供货+安装

	11
	耐磨同心异径管
	DN400×600 一端泵出口法兰，另一端PN10法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	12
	耐磨弯头
	DN600 80° R=1200mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	13
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=3321mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	14
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=2500mm
	个
	3
	承包人供货+安装

	15
	耐磨斜四通
	DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	16
	耐磨斜四通
	DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	17
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=1500mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	18
	耐磨五通
	DN600×600×600×50×50 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	19
	耐磨斜三通
	DN600×600×600 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	20
	耐磨弯头
	DN250 86° R=500mm 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	21
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=1818mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	22
	耐磨斜三通
	DN250×250×150  见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	23
	陶瓷内衬复合钢管
	DN150 两端法兰 L=1244mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	24
	耐磨弯头
	DN150 45° R=300mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	25
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=236mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	26
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=1518mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	27
	耐磨弯头
	DN250 86° R=500mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	28
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=1200mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	29
	耐磨五通
	DN250×250×250×150×150 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	30
	陶瓷内衬复合钢管
	DN150 一端45°弯头 见图
	个
	2
	承包人供货+安装

	31
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN150 PN10
	个
	3
	承包人供货+安装

	32
	立管管座
	DN600
	个
	2
	承包人供货+安装

	33
	立管管座
	DN250
	个
	1
	承包人供货+安装

	34
	陶瓷内衬复合钢管
	DN500 一端旋流器出口法兰 L=500mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	35
	耐磨直三通
	DN350×350×350 见图
	个
	8
	承包人供货+安装

	36
	耐磨弯头
	DN600 90° R=1200mm 一端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	37
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=4592mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	38
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 一端法兰 L=8342mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	39
	耐磨弯头
	DN600 9° R=1200mm 一端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	40
	耐磨四通
	DN600×600×450×450 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	41
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=570mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	42
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=395mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	43
	耐磨弯头
	DN400 82° R=800mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	44
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=1070mm
	个
	2
	承包人供货+安装

	45
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 见图 L=1500mm
	个
	3
	承包人供货+安装

	46
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 一端法兰 L=350mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	47
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 两端法兰 L=1200mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	48
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 一端法兰 L=700mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	49
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 一端法兰 L=1076mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	50
	耐磨弯头
	DN250 85° R=500mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	51
	耐磨九通
	见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	52
	立管管座
	DN400
	个
	1
	承包人供货+安装

	53
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=450mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	54
	耐磨斜四通
	DN450×450×450×250 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	55
	耐磨斜四通
	DN350×350×350×250 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	56
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	57
	电动调节阀
	DN250
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	58
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 两端法兰 L=9943mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	59
	耐磨弯头
	DN450 90° R=900mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	60
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 两端法兰 L=7984mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	61
	耐磨弯头
	DN450 86° R=900mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	62
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 一端法兰 L=315mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	63
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 两端法兰 L=9781mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	64
	耐磨弯头
	DN350 38° R=700mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	65
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 两端法兰 L=9553mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	66
	耐磨弯头
	DN350 86° R=700mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	67
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 一端法兰 L=1694mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	68
	耐磨同心异径管
	DN350×500 一端PN10法兰，另一端泵入口法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	69
	柔性管接头
	DN500 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	70
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN500×500×80 见图 DN500两端法兰，DN80外丝
	个
	1
	承包人供货+安装

	71
	陶瓷内衬复合钢管
	DN500 一端法兰 L=1500mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	72
	手动球阀
	DN80 内丝
	个
	1
	承包人供货+安装

	73
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN500 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	74
	电动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN500 PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	75
	耐磨同心异径管
	DN300×400 356mm 一端PN10法兰，另一端泵出口法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	76
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=5456mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	77
	耐磨弯头
	DN400 79° R=800mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	78
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=1839mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	79
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=4348mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	80
	耐磨弯头
	DN400 82° R=800mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	81
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=5704mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	82
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=2305mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	83
	陶瓷内衬耐磨四通
	DN400×400×300×300 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	84
	陶瓷内衬耐磨八通
	DN300×300×125 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	85
	陶瓷内衬耐磨九通
	DN300×300×300×125 见图
	个
	2
	承包人供货+安装

	86
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=7245mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	87
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN400×400×300 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	88
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 两端法兰 L=3739mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	89
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN300×300×300 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	90
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN300 PN10
	个
	3
	承包人供货+安装

	91
	立管管座
	DN400
	个
	3
	承包人供货+安装

	92
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 两端法兰，用于319磁选机合介管延长
	个
	1
	承包人供货+安装

	93
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=7245mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	94
	立管管座
	DN200
	个
	1
	承包人供货+安装

	95
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 308精煤脱介筛稀介段至347稀介桶
	m
	13
	承包人供货+安装

	96
	耐磨弯头
	DN300 R=600mm 两端法兰
	个
	4
	承包人供货+安装

	97
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 308精煤脱介筛合介段至349合介桶
	m
	13
	承包人供货+安装

	98
	耐磨弯头
	DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	99
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN450×450×450 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	100
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 307精煤脱介筛稀介段至347稀介桶
	m
	22
	承包人供货+安装

	101
	耐磨弯头
	DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	102
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 309分流箱至347稀介桶
	m
	8
	承包人供货+安装

	103
	耐磨弯头
	DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	104
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 309分流箱至349合介桶
	m
	13
	承包人供货+安装

	105
	耐磨弯头
	DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	106
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN450×450×450 现场核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	107
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 307精煤脱介筛合介段至分流箱合介管
	m
	4.5
	承包人供货+安装

	108
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN350×350×350 现场核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	109
	电动调节阀
	DN250 PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	小计
	

	二
	普通管道
	
	
	
	

	1
	同心异径管
	DN450×400
	个
	2
	承包人供货+安装

	2
	同心异径管
	DN450×350
	个
	2
	承包人供货+安装

	3
	同心异径管
	DN400×300
	个
	2
	承包人供货+安装

	4
	同心异径管
	DN300×200
	个
	1
	承包人供货+安装

	5
	同心异径管
	DN200×150
	个
	2
	承包人供货+安装

	6
	同心异径管
	DN200×100
	个
	1
	承包人供货+安装

	7
	同心异径管
	DN150×100
	个
	1
	承包人供货+安装

	8
	橡胶软连接
	DN450
	个
	2
	承包人供货+安装

	9
	橡胶软连接
	DN200
	个
	2
	承包人供货+安装

	10
	橡胶软连接
	DN150
	个
	1
	承包人供货+安装

	11
	手动球阀
	DN80  Q41H×10C
	个
	1
	承包人供货+安装

	12
	厚壁管
	DN700
	米
	120
	承包人供货+安装

	13
	厚壁管
	DN450
	米
	28.5
	承包人供货+安装

	14
	厚壁管
	DN400
	米
	60
	承包人供货+安装

	15
	厚壁管
	DN300
	米
	45
	承包人供货+安装

	16
	厚壁管
	DN200
	米
	144
	承包人供货+安装

	17
	厚壁管
	DN150
	米
	1.5
	承包人供货+安装

	18
	厚壁管
	DN125
	米
	6
	承包人供货+安装

	19
	厚壁管
	DN100
	米
	4
	承包人供货+安装

	20
	厚壁管
	DN80
	米
	0.2
	承包人供货+安装

	21
	普通管
	DN350
	米
	50
	承包人供货+安装

	22
	普通管
	DN200
	米
	20
	承包人供货+安装

	23
	普通管
	DN150
	米
	150
	承包人供货+安装

	24
	普通管
	DN100
	米
	65
	承包人供货+安装

	25
	普通管
	DN80
	米
	0.6
	承包人供货+安装

	26
	弯头
	DN700   90°
	个
	6
	承包人供货+安装

	27
	弯头
	DN700   87°
	个
	2
	承包人供货+安装

	28
	弯头
	DN450   90°
	个
	1
	承包人供货+安装

	29
	弯头
	DN450   86°
	个
	3
	承包人供货+安装

	30
	弯头
	DN450   60°
	个
	1
	承包人供货+安装

	31
	弯头
	DN400   88°
	个
	2
	承包人供货+安装

	32
	弯头
	DN400   86°
	个
	4
	承包人供货+安装

	33
	弯头
	DN300   90°
	个
	1
	承包人供货+安装

	34
	弯头
	DN300   84°
	个
	3
	承包人供货+安装

	35
	弯头
	DN200   90°
	个
	7
	承包人供货+安装

	36
	弯头
	DN200   87°
	个
	4
	承包人供货+安装

	37
	弯头
	DN200   84°
	个
	2
	承包人供货+安装

	38
	弯头
	DN200   60°
	个
	1
	承包人供货+安装

	39
	弯头
	DN200   59°
	个
	1
	承包人供货+安装

	40
	弯头
	DN200   36°
	个
	1
	承包人供货+安装

	41
	弯头
	DN200   31°
	个
	1
	承包人供货+安装

	42
	弯头
	DN200   30°
	个
	1
	承包人供货+安装

	43
	弯头
	DN150   90°
	个
	11
	承包人供货+安装

	44
	弯头
	DN150   87°
	个
	2
	承包人供货+安装

	45
	弯头
	DN125   90°
	个
	2
	承包人供货+安装

	46
	弯头
	DN100   90°
	个
	16
	承包人供货+安装

	47
	法兰盘
	DN700 PN10
	个
	20
	承包人供货+安装

	48
	法兰盘
	DN450 PN10
	个
	15
	承包人供货+安装

	49
	法兰盘
	DN450 PN6
	个
	2
	承包人供货+安装

	50
	法兰盘
	DN400 PN10
	个
	8
	承包人供货+安装

	51
	法兰盘
	DN350 PN10
	个
	5
	承包人供货+安装

	52
	法兰盘
	DN350 PN6
	个
	2
	承包人供货+安装

	53
	法兰盘
	DN300 PN10
	个
	30
	承包人供货+安装

	54
	法兰盘
	DN300 PN6
	个
	1
	承包人供货+安装

	55
	法兰盘
	DN200 PN10
	个
	38
	承包人供货+安装

	56
	法兰盘
	DN100 PN10
	个
	8
	承包人供货+安装

	57
	法兰盘
	DN125 接离心液出口
	个
	2
	承包人供货+安装

	58
	法兰盘
	DN400 旋流器溢流口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	59
	法兰盘
	DN300 旋流器入口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	60
	法兰盘
	DN200 泵入口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	61
	法兰盘
	DN150 泵出口法兰，见图
	个
	2
	承包人供货+安装

	62
	法兰盘
	DN100 泵出口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	63
	法兰堵板
	DN450 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	64
	法兰堵板
	DN300 PN10
	个
	3
	承包人供货+安装

	65
	法兰堵板
	DN200 PN10
	个
	5
	承包人供货+安装

	66
	立管管座
	DN450
	个
	1
	承包人供货+安装

	67
	立管管座
	DN400
	个
	3
	承包人供货+安装

	68
	立管管座
	DN300
	个
	1
	承包人供货+安装

	69
	立管管座
	DN200
	个
	8
	承包人供货+安装

	70
	管道支吊架
	75角钢
	米
	147.5
	承包人供货+安装

	71
	管道支吊架
	14#槽钢
	米
	12
	承包人供货+安装

	72
	管道支吊架
	10#槽钢
	米
	6
	承包人供货+安装

	73
	喷嘴
	见喷嘴大样图
	个
	200
	承包人供货+安装

	三
	阀门
	
	
	
	

	1
	手动刀型闸阀
	DN450 PN10
	个
	2
	承包人供货+安装

	2
	手动刀型闸阀
	DN300 PN10
	个
	4
	承包人供货+安装

	3
	手动刀型闸阀
	DN200 PN10
	个
	5
	承包人供货+安装

	4
	手动刀型闸阀
	DN150 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	5
	手动蝶阀
	DN100
	个
	4
	承包人供货+安装

	6
	手动球阀
	DN80  Q41H×10C
	个
	4
	承包人供货+安装

	7
	电动刀型闸阀
	DN450 PN10
	个
	2
	电气供货+承包人安装



	益民煤矿洗煤厂升级改造项目（设备、非标、安装）工程量清单

	序号
	编号
	关键词
	设备器材名称
	型号规格及主要技术参数
	单位
	数量
	设备单重（t）
	设备总重（t）
	非标单重（t）
	非标总重（t）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	
	主厂房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	301
	
	原煤入洗皮带机机头
	机头滚筒中心抬高至距地面2m，改造相关头架、中间架、驱动架。
	台
	1
	6
	6
	
	
	

	2
	
	非标
	机架改造
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.20 
	1.20 
	

	3
	301/1
	非标
	机头溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.52 
	0.52 
	

	4
	303
	
	除铁器
	加高，距滚筒带面300mm
	台
	1
	3
	3
	
	
	

	5
	304
	旋流器
	无压三产品旋流器
	3CDC1400-PL重介质旋流器，Q=900t/h
	台
	1
	13.3
	13.3
	
	
	

	6
	304/1
	非标
	精矿箱
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	7.24 
	7.24 
	

	7
	304/2
	非标
	中矿箱
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	1.96 
	1.96 
	

	8
	304/3
	非标
	尾矿箱
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	2.10 
	2.10 
	

	9
	311
	筛子
	中煤脱介弧形筛
	翻转式弧形筛，B=3.3m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱
	台
	1
	4.35
	4.35
	
	
	

	10
	
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.42 
	1.42 
	

	11
	311/1
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.04 
	1.04 
	

	12
	312
	筛子
	中煤脱介筛
	3.6m×7.3m单层香蕉筛，F=26.28m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。分级段筛孔30mm两排筛板。Q=400t/h
	台
	1
	13.751
	13.751
	
	
	

	13
	312/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	4.40 
	4.40 
	

	14
	312A
	非标
	电液动三通分料器
	电液动三通分料器
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	15
	312/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	5.92 
	5.92 
	

	16
	312/3
	非标
	电机支架及平台
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	17
	314
	筛子
	矸石脱介弧形筛
	翻转式弧形筛，B=4.2m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱
	台
	1
	5.2
	5.2
	
	
	

	18
	
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.64 
	0.64 
	

	19
	315
	筛子
	矸石脱介筛
	4.3m×7.3m单层香蕉筛，F=31.39m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。Q=500t/h
	台
	1
	21.453
	21.453
	
	
	

	20
	
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.26 
	1.26 
	

	21
	315/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	2.55 
	2.55 
	

	22
	315/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	6.93 
	6.93 
	

	23
	315/3
	非标
	电机支架及平台
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.58 
	1.58 
	

	24
	318
	离心机
	中煤脱水离心机
	VHC1400卧式振动离心机，入料粒度≤30mm，Q=250t/h，产品外在水分5～8％，截留粒度0.5mm
	台
	1
	8.2
	8.2
	
	
	

	25
	318/1
	非标
	离心机排料溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.42 
	1.42 
	

	26
	318A
	非标
	电液动三通分料器
	电液动三通分料器
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	27
	318/2
	非标
	离心液溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.18 
	0.18 
	

	28
	319
	磁选机
	精中磁选机
	HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。
	组
	1
	9.46
	9.46
	
	
	原有移位

	29
	319/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	原有移位

	30
	319/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	原有移位

	31
	321
	磁选机
	精中磁选机
	HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。
	组
	1
	9.46
	9.46
	
	
	

	32
	321/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	0.59 
	0.59 
	

	33
	321/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.49 
	0.49 
	

	34
	322
	磁选机
	矸石磁选机
	CXM-1219X2972，单筒右传动布置，矿浆处理量Q=350m3/h.台，磁选效率﹥99.9%。
	台
	1
	4.78
	4.78
	
	
	

	35
	322/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标，内贴3mm不锈钢板
	件
	1
	
	
	0.34 
	0.34 
	

	36
	322/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.28 
	0.28 
	

	37
	323
	旋流器
	磁尾浓缩旋流器组
	FX380x12，最大煤浆量：1500m3/h，分级粒度：0.25mm
	组
	1
	11.5
	11.5
	
	
	

	38
	324-325
	螺旋
	螺旋分选机
	LXA1000x10
	组
	2
	3.2
	6.4
	
	
	

	39
	324/1
	非标
	卸料溜槽
	钢制非标
	件
	2
	
	
	2.99 
	5.97 
	

	40
	326-327
	筛子
	粗精煤脱水筛
	五叠层高频细筛，ZDS1224，总筛分面积14.4㎡，倾角17.5°
	台
	2
	8.3
	16.6
	
	
	

	41
	326/1
	非标
	走人平台
	钢制非标
	件
	1
	
	
	11.44 
	11.44 
	

	42
	328
	离心机
	粗煤泥离心机
	LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min，
	台
	1
	8.3
	8.3
	
	
	

	43
	329
	离心机
	粗煤泥离心机
	LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min，
	台
	1
	8.3
	8.3
	
	
	原有更新

	44
	329/1
	非标
	排料槽
	金属结构
	件
	1
	
	
	1.76 
	1.76 
	

	45
	330
	筛子
	粗中煤高频筛
	ZD-2448直线振动筛
	台
	1
	8
	8
	
	
	原有移位

	46
	330/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.59 
	1.59 
	

	47
	330/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	原有移位

	48
	331
	旋流器
	粗矸石浓缩旋流器组
	FX380x3，最大煤浆量：450m3/h，分级粒度：0.25mm
	组
	1
	4.75
	4.75
	
	
	

	49
	348
	泵
	稀介质泵
	300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，CL传动
	台
	1
	2.666
	2.666
	
	
	

	50
	350
	泵
	合介泵
	400ZJ-I-A125，Q=3500m³/h，H=60m，密度1.50kg/L，效率≥78.7%，DC传动
	台
	1
	20
	20
	
	
	

	51
	352
	泵
	磁选尾矿泵
	300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=38m，介质密度1.1kg/L，双端自循环机封，CL传动
	台
	1
	4
	4
	
	
	

	52
	353
	非标
	螺旋精矿桶
	金属结构，φ2.5m，V=10m3
	件
	1
	
	
	3.05 
	3.05 
	

	53
	354
	泵
	螺旋精矿泵
	150DX-A40A，Q=250m³/h，H=25m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	0.75
	0.75
	
	
	

	54
	356
	泵
	螺旋尾矿泵
	100DX-B40，Q=250m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	0.8
	0.8
	
	
	

	二
	
	浓缩车间泵房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	707
	泵
	循环水泵
	300DX-A70A，Q=1100m³/h，H=36m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	2.8
	2.8
	
	
	

	三
	
	矿井水沉淀池
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	710
	泵
	系统补水泵
	100DX-B40，Q=180m³/h，H=32m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动
	台
	1
	0.682
	0.682
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	197.578
	
	72.88
	

	四
	
	拆除
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	301/1
	非标
	机头溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.80 
	0.80 
	

	2
	304
	旋流器
	无压三产品旋流器
	
	台
	1
	9
	9
	
	
	

	3
	304/1
	非标
	精矿箱
	钢制非标
	件
	1
	
	
	5.00 
	5.00 
	

	4
	304/2
	非标
	中矿箱
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	5
	304/3
	非标
	尾矿箱
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	6
	311
	筛子
	粗煤泥弧形筛
	
	台
	1
	3
	3
	
	
	

	7
	311/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	8
	311/2
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	9
	312
	筛子
	粗煤泥脱水筛
	
	台
	1
	11
	11
	
	
	

	10
	312/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.80 
	1.80 
	

	11
	312/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	3.00 
	3.00 
	

	12
	314
	筛子
	矸石脱介弧形筛
	
	台
	1
	3
	3
	
	
	

	13
	314/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	14
	314/2
	非标
	支架
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	15
	315
	筛子
	矸石脱介筛
	
	台
	1
	13
	13
	
	
	

	16
	315/1
	非标
	筛前溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	2.00 
	2.00 
	

	17
	315/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	3.50 
	3.50 
	

	18
	319
	磁选机
	精中磁选机
	
	台
	1
	9.46
	9.46
	
	
	

	19
	319/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	20
	319/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.00 
	1.00 
	

	21
	322
	磁选机
	矸石磁选机
	
	台
	1
	3.2
	3.2
	
	
	

	22
	322/1
	非标
	精矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	23
	322/2
	非标
	尾矿槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	0.50 
	0.50 
	

	24
	323
	旋流器
	磁尾浓缩旋流器组
	
	台
	1
	8
	8
	
	
	

	25
	328
	离心机
	粗煤泥离心机
	LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min，
	台
	1
	8.3
	8.3
	
	
	

	26
	330
	筛子
	粗中煤高频筛
	ZD-2448直线振动筛
	台
	1
	8
	8
	
	
	

	27
	330/2
	非标
	筛下溜槽
	钢制非标
	件
	1
	
	
	1.50 
	1.50 
	

	28
	348
	泵
	稀介质泵
	
	台
	1
	1.8
	1.8
	
	
	

	29
	350
	泵
	合介泵
	
	台
	1
	14
	14
	
	
	

	30
	352
	泵
	磁选尾矿泵
	
	台
	1
	2.5
	2.5
	
	
	

	31
	356
	泵
	螺旋尾矿泵
	
	台
	1
	0.6
	0.6
	
	
	

	32
	707
	泵
	循环水泵
	
	台
	1
	3.5
	3.5
	
	
	



	益民煤矿洗煤厂升级改造（管道工程）工程量清单

	序号
	设备器材名称
	型号规格及主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	耐磨管道
	
	
	
	

	1
	耐磨偏心异径管
	DN650×500 一端泵入口法兰，另一端PN10法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	2
	橡胶软连接
	DN650 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	3
	耐磨直四通
	650×650×125×125 DN650两端法兰，DN125两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	4
	陶瓷内衬复合钢管
	DN650 两端法兰 L=400mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	5
	陶瓷内衬复合钢管
	DN650 一端法兰 L=2000mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	6
	电动增韧陶瓷刀型闸阀
	两端法兰 DN650 PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	7
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	两端法兰 DN650 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	8
	手动球阀
	DN125  Q41H×10C
	个
	1
	承包人供货+安装

	9
	电动调节阀
	DN125  PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	10
	管座
	DN650
	个
	1
	承包人供货+安装

	11
	耐磨同心异径管
	DN400×600 一端泵出口法兰，另一端PN10法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	12
	耐磨弯头
	DN600 80° R=1200mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	13
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=3321mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	14
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=2500mm
	个
	3
	承包人供货+安装

	15
	耐磨斜四通
	DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	16
	耐磨斜四通
	DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	17
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=1500mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	18
	耐磨五通
	DN600×600×600×50×50 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	19
	耐磨斜三通
	DN600×600×600 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	20
	耐磨弯头
	DN250 86° R=500mm 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	21
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=1818mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	22
	耐磨斜三通
	DN250×250×150  见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	23
	陶瓷内衬复合钢管
	DN150 两端法兰 L=1244mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	24
	耐磨弯头
	DN150 45° R=300mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	25
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=236mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	26
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=1518mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	27
	耐磨弯头
	DN250 86° R=500mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	28
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 两端法兰 L=1200mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	29
	耐磨五通
	DN250×250×250×150×150 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	30
	陶瓷内衬复合钢管
	DN150 一端45°弯头 见图
	个
	2
	承包人供货+安装

	31
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN150 PN10
	个
	3
	承包人供货+安装

	32
	立管管座
	DN600
	个
	2
	承包人供货+安装

	33
	立管管座
	DN250
	个
	1
	承包人供货+安装

	34
	陶瓷内衬复合钢管
	DN500 一端旋流器出口法兰 L=500mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	35
	耐磨直三通
	DN350×350×350 见图
	个
	8
	承包人供货+安装

	36
	耐磨弯头
	DN600 90° R=1200mm 一端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	37
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 两端法兰 L=4592mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	38
	陶瓷内衬复合钢管
	DN600 一端法兰 L=8342mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	39
	耐磨弯头
	DN600 9° R=1200mm 一端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	40
	耐磨四通
	DN600×600×450×450 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	41
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=570mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	42
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=395mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	43
	耐磨弯头
	DN400 82° R=800mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	44
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=1070mm
	个
	2
	承包人供货+安装

	45
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 见图 L=1500mm
	个
	3
	承包人供货+安装

	46
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 一端法兰 L=350mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	47
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 两端法兰 L=1200mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	48
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 一端法兰 L=700mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	49
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 一端法兰 L=1076mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	50
	耐磨弯头
	DN250 85° R=500mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	51
	耐磨九通
	见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	52
	立管管座
	DN400
	个
	1
	承包人供货+安装

	53
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=450mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	54
	耐磨斜四通
	DN450×450×450×250 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	55
	耐磨斜四通
	DN350×350×350×250 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	56
	陶瓷内衬复合钢管
	DN250 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	57
	电动调节阀
	DN250
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	58
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 两端法兰 L=9943mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	59
	耐磨弯头
	DN450 90° R=900mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	60
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 两端法兰 L=7984mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	61
	耐磨弯头
	DN450 86° R=900mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	62
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 一端法兰 L=315mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	63
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 两端法兰 L=9781mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	64
	耐磨弯头
	DN350 38° R=700mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	65
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 两端法兰 L=9553mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	66
	耐磨弯头
	DN350 86° R=700mm 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	67
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 一端法兰 L=1694mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	68
	耐磨同心异径管
	DN350×500 一端PN10法兰，另一端泵入口法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	69
	柔性管接头
	DN500 两端法兰
	个
	1
	承包人供货+安装

	70
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN500×500×80 见图 DN500两端法兰，DN80外丝
	个
	1
	承包人供货+安装

	71
	陶瓷内衬复合钢管
	DN500 一端法兰 L=1500mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	72
	手动球阀
	DN80 内丝
	个
	1
	承包人供货+安装

	73
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN500 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	74
	电动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN500 PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	75
	耐磨同心异径管
	DN300×400 356mm 一端PN10法兰，另一端泵出口法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	76
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 一端法兰 L=5456mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	77
	耐磨弯头
	DN400 79° R=800mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	78
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=1839mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	79
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=4348mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	80
	耐磨弯头
	DN400 82° R=800mm 两端法兰
	个
	2
	承包人供货+安装

	81
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=5704mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	82
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=2305mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	83
	陶瓷内衬耐磨四通
	DN400×400×300×300 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	84
	陶瓷内衬耐磨八通
	DN300×300×125 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	85
	陶瓷内衬耐磨九通
	DN300×300×300×125 见图
	个
	2
	承包人供货+安装

	86
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=7245mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	87
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN400×400×300 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	88
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 两端法兰 L=3739mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	89
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN300×300×300 见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	90
	手动增韧陶瓷刀型闸阀
	DN300 PN10
	个
	3
	承包人供货+安装

	91
	立管管座
	DN400
	个
	3
	承包人供货+安装

	92
	陶瓷内衬复合钢管
	DN200 两端法兰，用于319磁选机合介管延长
	个
	1
	承包人供货+安装

	93
	陶瓷内衬复合钢管
	DN400 两端法兰 L=7245mm
	个
	1
	承包人供货+安装

	94
	立管管座
	DN200
	个
	1
	承包人供货+安装

	95
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 308精煤脱介筛稀介段至347稀介桶
	m
	13
	承包人供货+安装

	96
	耐磨弯头
	DN300 R=600mm 两端法兰
	个
	4
	承包人供货+安装

	97
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 308精煤脱介筛合介段至349合介桶
	m
	13
	承包人供货+安装

	98
	耐磨弯头
	DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	99
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN450×450×450 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	100
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 307精煤脱介筛稀介段至347稀介桶
	m
	22
	承包人供货+安装

	101
	耐磨弯头
	DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	102
	陶瓷内衬复合钢管
	DN300 309分流箱至347稀介桶
	m
	8
	承包人供货+安装

	103
	耐磨弯头
	DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	104
	陶瓷内衬复合钢管
	DN450 309分流箱至349合介桶
	m
	13
	承包人供货+安装

	105
	耐磨弯头
	DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实
	个
	2
	承包人供货+安装

	106
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN450×450×450 现场核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	107
	陶瓷内衬复合钢管
	DN350 307精煤脱介筛合介段至分流箱合介管
	m
	4.5
	承包人供货+安装

	108
	陶瓷内衬耐磨三通
	DN350×350×350 现场核实
	个
	1
	承包人供货+安装

	109
	电动调节阀
	DN250 PN10
	个
	1
	电气供货+承包人安装

	小计
	

	二
	普通管道
	
	
	
	

	1
	同心异径管
	DN450×400
	个
	2
	承包人供货+安装

	2
	同心异径管
	DN450×350
	个
	2
	承包人供货+安装

	3
	同心异径管
	DN400×300
	个
	2
	承包人供货+安装

	4
	同心异径管
	DN300×200
	个
	1
	承包人供货+安装

	5
	同心异径管
	DN200×150
	个
	2
	承包人供货+安装

	6
	同心异径管
	DN200×100
	个
	1
	承包人供货+安装

	7
	同心异径管
	DN150×100
	个
	1
	承包人供货+安装

	8
	橡胶软连接
	DN450
	个
	2
	承包人供货+安装

	9
	橡胶软连接
	DN200
	个
	2
	承包人供货+安装

	10
	橡胶软连接
	DN150
	个
	1
	承包人供货+安装

	11
	手动球阀
	DN80  Q41H×10C
	个
	1
	承包人供货+安装

	12
	厚壁管
	DN700
	米
	120
	承包人供货+安装

	13
	厚壁管
	DN450
	米
	28.5
	承包人供货+安装

	14
	厚壁管
	DN400
	米
	60
	承包人供货+安装

	15
	厚壁管
	DN300
	米
	45
	承包人供货+安装

	16
	厚壁管
	DN200
	米
	144
	承包人供货+安装

	17
	厚壁管
	DN150
	米
	1.5
	承包人供货+安装

	18
	厚壁管
	DN125
	米
	6
	承包人供货+安装

	19
	厚壁管
	DN100
	米
	4
	承包人供货+安装

	20
	厚壁管
	DN80
	米
	0.2
	承包人供货+安装

	21
	普通管
	DN350
	米
	50
	承包人供货+安装

	22
	普通管
	DN200
	米
	20
	承包人供货+安装

	23
	普通管
	DN150
	米
	150
	承包人供货+安装

	24
	普通管
	DN100
	米
	65
	承包人供货+安装

	25
	普通管
	DN80
	米
	0.6
	承包人供货+安装

	26
	弯头
	DN700   90°
	个
	6
	承包人供货+安装

	27
	弯头
	DN700   87°
	个
	2
	承包人供货+安装

	28
	弯头
	DN450   90°
	个
	1
	承包人供货+安装

	29
	弯头
	DN450   86°
	个
	3
	承包人供货+安装

	30
	弯头
	DN450   60°
	个
	1
	承包人供货+安装

	31
	弯头
	DN400   88°
	个
	2
	承包人供货+安装

	32
	弯头
	DN400   86°
	个
	4
	承包人供货+安装

	33
	弯头
	DN300   90°
	个
	1
	承包人供货+安装

	34
	弯头
	DN300   84°
	个
	3
	承包人供货+安装

	35
	弯头
	DN200   90°
	个
	7
	承包人供货+安装

	36
	弯头
	DN200   87°
	个
	4
	承包人供货+安装

	37
	弯头
	DN200   84°
	个
	2
	承包人供货+安装

	38
	弯头
	DN200   60°
	个
	1
	承包人供货+安装

	39
	弯头
	DN200   59°
	个
	1
	承包人供货+安装

	40
	弯头
	DN200   36°
	个
	1
	承包人供货+安装

	41
	弯头
	DN200   31°
	个
	1
	承包人供货+安装

	42
	弯头
	DN200   30°
	个
	1
	承包人供货+安装

	43
	弯头
	DN150   90°
	个
	11
	承包人供货+安装

	44
	弯头
	DN150   87°
	个
	2
	承包人供货+安装

	45
	弯头
	DN125   90°
	个
	2
	承包人供货+安装

	46
	弯头
	DN100   90°
	个
	16
	承包人供货+安装

	47
	法兰盘
	DN700 PN10
	个
	20
	承包人供货+安装

	48
	法兰盘
	DN450 PN10
	个
	15
	承包人供货+安装

	49
	法兰盘
	DN450 PN6
	个
	2
	承包人供货+安装

	50
	法兰盘
	DN400 PN10
	个
	8
	承包人供货+安装

	51
	法兰盘
	DN350 PN10
	个
	5
	承包人供货+安装

	52
	法兰盘
	DN350 PN6
	个
	2
	承包人供货+安装

	53
	法兰盘
	DN300 PN10
	个
	30
	承包人供货+安装

	54
	法兰盘
	DN300 PN6
	个
	1
	承包人供货+安装

	55
	法兰盘
	DN200 PN10
	个
	38
	承包人供货+安装

	56
	法兰盘
	DN100 PN10
	个
	8
	承包人供货+安装

	57
	法兰盘
	DN125 接离心液出口
	个
	2
	承包人供货+安装

	58
	法兰盘
	DN400 旋流器溢流口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	59
	法兰盘
	DN300 旋流器入口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	60
	法兰盘
	DN200 泵入口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	61
	法兰盘
	DN150 泵出口法兰，见图
	个
	2
	承包人供货+安装

	62
	法兰盘
	DN100 泵出口法兰，见图
	个
	1
	承包人供货+安装

	63
	法兰堵板
	DN450 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	64
	法兰堵板
	DN300 PN10
	个
	3
	承包人供货+安装

	65
	法兰堵板
	DN200 PN10
	个
	5
	承包人供货+安装

	66
	立管管座
	DN450
	个
	1
	承包人供货+安装

	67
	立管管座
	DN400
	个
	3
	承包人供货+安装

	68
	立管管座
	DN300
	个
	1
	承包人供货+安装

	69
	立管管座
	DN200
	个
	8
	承包人供货+安装

	70
	管道支吊架
	75角钢
	米
	147.5
	承包人供货+安装

	71
	管道支吊架
	14#槽钢
	米
	12
	承包人供货+安装

	72
	管道支吊架
	10#槽钢
	米
	6
	承包人供货+安装

	73
	喷嘴
	见喷嘴大样图
	个
	200
	承包人供货+安装

	三
	阀门
	
	
	
	

	1
	手动刀型闸阀
	DN450 PN10
	个
	2
	承包人供货+安装

	2
	手动刀型闸阀
	DN300 PN10
	个
	4
	承包人供货+安装

	3
	手动刀型闸阀
	DN200 PN10
	个
	5
	承包人供货+安装

	4
	手动刀型闸阀
	DN150 PN10
	个
	1
	承包人供货+安装

	5
	手动蝶阀
	DN100
	个
	4
	承包人供货+安装

	6
	手动球阀
	DN80  Q41H×10C
	个
	4
	承包人供货+安装

	7
	电动刀型闸阀
	DN450 PN10
	个
	2
	电气供货+承包人安装








[bookmark: _GoBack]第二项：内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿洗煤厂升级改造暖通、土建工程招标范围及内容
	序号
	名称
	工程量
	数量
	单位
	备注

	（一）
	标高0.300地面拆除
	
	
	
	

	1
	地面拆除
	拆除面积11.56㎡，深度1.6m
	19.0000 
	m3
	

	2
	地面拆除
	拆除面积14㎡，深度0.8m
	11.2000 
	m3
	

	3
	地面拆除
	拆除面积12㎡，深度0.7m
	8.4000 
	m3
	

	4
	地面拆除
	拆除面积4㎡，深度0.53m
	2.1200 
	m3
	

	5
	地面拆除
	拆除面积2㎡，深度0.4m
	0.8000 
	m3
	

	6
	地面拆除
	拆除面积3.5㎡，深度0.53m
	1.8550 
	m2
	

	7
	地面拆除
	拆除面积4.5㎡，深度0.6m
	2.7000 
	m3
	

	8
	地面拆除
	拆除面积2.55㎡，深度0.1m
	0.2550 
	m3
	

	（二）
	标高5.505楼层
	
	
	
	

	1
	标高505开洞（拆板）
	原板厚h=150mm
	23.0000 
	m2
	

	（三）
	标高10.005楼层
	
	
	
	

	1
	标高10.005开洞（拆板）
	原板厚h=150mm
	220.0000 
	m2
	

	2
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面工36a，长度L=2.5*3+2.6*3
	15.3000 
	m
	

	3
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面工20a，长度L=1.9*4+1.25*2
	10.1000 
	m
	

	4
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面工45a，长度L=7.2*4
	28.8000 
	m
	

	5
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面工25a，长度L=1.25*9
	11.2500 
	m
	

	6
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面工36b，长度L=2.1+1.25*3+2.745*4
	16.8300 
	m
	

	7
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面工16a，长度L=1.15*3+2*3
	9.4500 
	m
	

	8
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面HN500*200*10*16，长度L=7*2
	14.0000 
	m
	

	9
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面HN800*300*14*26，长度L=7*2+2.1*2
	18.2000 
	m
	

	10
	标高10.005原有梁拆除
	原梁截面HM588*300*14*26，长度L=7
	7.0000 
	m
	

	（四）
	标高17.205楼层
	
	
	
	

	1
	标高17.205开洞（拆板）
	原板厚h=150mm
	199.5000 
	m2
	

	2
	标高17.205原有梁拆除
	原梁截面工16a，长度L=1.7*3
	5.1000 
	m
	

	3
	标高17.205原有梁拆除
	原梁截面工22a，长度L=1.6*2
	3.2000 
	m
	

	（五）
	标高23.505楼层
	
	
	
	

	1
	标高23.505开洞（拆板）
	原板厚h=150mm
	50.0000 
	m2
	

	2
	标高17.205原有梁拆除
	原梁截面工45a，长度L=7*3
	21.0000 
	m
	

	（六）
	建筑外墙面拆除
	
	
	
	

	1
	1轴～8轴/A'轴墙面拆除墙面
	彩钢板墙面（含彩钢板及檩条）及下部砖墙
	245.2800 
	m2
	

	2
	A'轴～D轴/5轴墙面拆除墙面
	彩钢板墙面（含彩钢板及檩条）及下部砖墙
	82.0400 
	m2
	

	（一）
	标高0.003地面
	
	
	
	

	1
	新增基础垫层
	截面尺寸3.4*3.4*0.1*2+3.4*3.6*0.1+5*2.35*0.1+2.68*1.468*0.1+1.845*1.07*0.1+1.85*1.18*0.1+2.535*1.715*0.1+0.9*0.9*3.14*0.1,C35无收缩自密实混凝土
	6.2090 
	m3
	

	2
	新增基础一
	截面尺寸3.2*3.2*0.3+2*2*0.3+0.95*0.95*1.5,C35无收缩自密实混凝土
	5.6250 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=22*3.2*2+15*0.016*22*2*2+7*2.1*4+15*0.012*7*2*4
	230.8000 
	m
	

	3
	新增基础二
	截面尺寸3.2*3.4*0.3+2*2*0.3+0.95*0.95*1.5,C35无收缩自密实混凝土
	5.8178 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=22*3.2+23*3.4+15*0.016*23*2*2+7*2.1*4+15*0.012*7*2*4
	239.5600 
	m
	

	4
	新增基础三
	截面尺寸4.8*2.15*1.08,C35无收缩自密实混凝土
	11.1456 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=32*2.15*2+15*4.8*2+0.016*15*94*2
	326.7200 
	m
	

	5
	新增基础四
	截面尺寸2.48*1.268*0.83,C35无收缩自密实混凝土
	2.6101 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=17*1.268*2+9*2.48*2+0.016*15*52*2
	112.7120 
	m
	

	6
	新增基础五
	截面尺寸1.645*0.87*0.7,C35无收缩自密实混凝土
	1.0018 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=11*0.87*2+6*1.645*2+0.016*15*34*2
	55.2000 
	m
	

	7
	新增基础六
	截面尺寸1.65*0.98*0.83,C35无收缩自密实混凝土
	1.3421 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=12*0.98*2+7*1.65*2+0.016*15*38*2
	64.8600 
	m
	

	8
	新增基础七
	截面尺寸2.335*1.515*0.9,C35无收缩自密实混凝土
	3.1838 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=16*1.515*2+11*2.335*2+0.016*15*54*2
	125.7700 
	m
	

	9
	新增基础八
	截面尺寸0.7*0.7*3.14,C35无收缩自密实混凝土
	1.5386 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=11*1.4*2+11*1.4*2+0.016*15*44*2
	82.7200 
	m
	

	10
	新增基础九
	截面尺寸0.4*0.7*22.54,C35无收缩自密实混凝土
	6.3112 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径20，长度L=22.54*14+0.02*15*14*2
	323.9600 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，间距100mm，长度L=（0.4+0.7）*2*226+0.008*10*226*2
	553.3600 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，间距400mm，长度L=0.4*3*57+0.008*10*57*2
	77.5200 
	m
	

	11
	新增埋件一
	钢板0.1*0.1*0.01，数量4个
	0.0004 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*4
	5.6000 
	m
	

	12
	新增埋件二
	钢板0.15*0.15*0.01，数量26个
	0.0059 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*26
	36.4000 
	m
	

	13
	新增埋件三
	钢板0.2*0.2*0.01，数量24个
	0.0096 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*24
	33.6000 
	m
	

	14
	新增埋件四
	钢板0.3*0.3*0.01，数量4个
	0.0036 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*4
	5.6000 
	m
	

	15
	新增柱脚底板
	钢板0.85*0.85*0.026，数量3个
	0.0564 
	m2
	

	
	
	Q235锚栓直径24，长度L=0.75*12*3
	27.0000 
	m
	

	
	
	抗剪键[14a，Q235，长度L=0.12*3
	0.3600 
	m
	

	（二）
	标高5.505楼层
	
	
	
	

	1
	标高5.505新增楼板
	板厚h=150mm，面积S=109.80㎡，C35无收缩自密实混凝土
	16.4700 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=87*8.2+55*13+0.008*15*284
	1462.4800 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=18*0.45+0.008*15*36+11*0.3+0.008*15*22+13*1.055+0.008*15*26+6*1.23+0.008*15*12+6*5.03+0.008*15*12+23*4.73+0.008*15*46+6*1.605+0.008*15*12+6*1.594+0.008*15*12+10*1+0.008*15*20+5*0.6+0.008*15*10+8*4.455+0.008*15*16+14*6.74+0.008*15*28+6*3.374+0.008*15*12+4*0.985+0.008*15*8+38*0.5+0.008*15*76+8*0.5+0.008*15*16+2*1.1+0.008*15*4+10*1.364+0.008*15*20+8*1.302+0.008*15*16+13*0.505+0.008*15*26+41*2.255+0.008*15*82
	567.5590 
	m
	

	2
	标高5.505新增钢柱 箱600X600x26x26
	Q235，长度L=5.205*3
	15.6150 
	m
	

	3
	标高5.505新增钢梁 HM440X300X11X18
	Q235（梁顶与板底平），长度L=1.5+13*2
	27.5000 
	m
	

	4
	标高5.505新增钢梁 HM340X250X9X14
	Q235（梁顶与板底平），长度L=2.54+4.2*2+6*4+1.49*2+3.745*2+1.2*2+5.5*2
	58.8100 
	m
	

	5
	标高5.505新增钢梁 HM588X300X12X20
	Q235（梁顶与板底平），长度L=8.2*3+11.5
	36.1000 
	m
	

	6
	新增埋件一
	钢板0.3*0.3*0.01，数量20个
	0.0180 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*20
	0.3360 
	m
	

	7
	新增埋件一
	钢板0.2*0.3*0.01，数量25个
	0.0150 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*25
	0.0420 
	m
	

	（三）
	标高10.005楼层
	
	
	
	

	1
	标高10.005新增楼板
	板厚h=150mm，面积S=176.75㎡+132.43㎡，C35无收缩自密实混凝土
	46.3770 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=107*8.2+55*16+0.008*15*324+144*7+47*21.5+0.008*15*382+25*7+47*3.75+0.008*15*144
	4229.1500 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=0.75*20+0.008*15*40+3.7*17+0.008*15*34+50*3.05+0.008*15*100+3.55*10+0.008*15*20+0.4*10+0.008*15*20+0.75*21+0.008*15*42+1.5*21+0.008*15*42+0.8*11+0.008*15*22+3.55*11+0.008*15*22+1.9*21+0.008*15*44+1.5*6+0.008*15*12+2.1*8+0.008*15*16+5.9*7+0.008*15*14+3.65*35+0.008*15*70+0.65*35+0.008*15*70+3*29+0.008*15*58+1.5*107+0.008*15*214+1.125*74+0.008*15*148+1.425*11+0.008*15*22+1.825*11+0.008*15*22+5.86*47+0.008*15*94+0.5*42+0.008*15*84+1.5*10+0.008*15*20+7*2+0.008*15*4+7*16+0.008*15*32+0.6*33+0.008*15*66+3.733*8+0.008*15*16+0.6*8+0.008*15*16+0.3*8+0.008*15*16+1.11*47+0.008*15*94+7.3*10+0.008*15*20+2.39*47+0.008*15*94+3.85*10+0.008*15*20+0.55*27+0.008*15*54+1.1*10+0.008*15*20+1.538*11+0.008*15*22+4.74*7+0.008*15*14+0.55*39+0.008*15*78
	2072.2020 
	m
	

	2
	标高10.005新增钢柱 箱600X600x26x26
	Q235，长度L=4.5*3
	13.5000 
	m
	

	3
	标高10.005新增钢梁 HM440X300X11X18
	Q235（梁顶与板底平），长度L=1.5+3.75*2+2.75*2+5.15*2+5.5+7.5
	37.8000 
	m
	

	4
	标高10.005新增钢梁 HN800X300X14X26
	Q235（梁顶与板底平），长度L=14.5+8.2*3+7+2.39*2
	50.8000 
	m
	

	5
	标高10.005新增钢梁 HM588X300X12X20
	Q235（梁顶与板底平），长度L=11.5*2+8.2+9.39
	40.5900 
	m
	

	6
	标高10.005新增钢梁 HM390X300X10X16
	Q235（梁顶与板底平），长度L=7*4+1.47*2
	30.9400 
	m
	

	7
	标高10.005新增钢梁 普I20a
	Q235（梁顶与板底平），长度L=1.6+2.3*4
	10.8000 
	m
	

	8
	标高10.005新增钢梁 HN500X200X10X16
	Q235（梁顶与板底平），长度L=7
	7.0000 
	m
	

	9
	标高10.005新增钢梁 普I25a
	Q235（梁顶与板底平），长度L=1.482*5+1.415
	8.8250 
	m
	

	10
	标高10.005新增钢梁 HN400X200X8X13
	Q235（梁顶与板底平），长度L=2.17*2+1.6*2+1.5*2+0.7+1.482+0.99*2+1.4
	16.1020 
	m
	

	11
	标高10.005新增钢梁 普I16
	Q235（梁顶与板底平），长度L=1.11*3
	3.3300 
	m
	

	12
	标高10.005新增钢梁 普I36b
	Q235（梁顶与板底平），长度L=2.39
	2.3900 
	m
	

	13
	标高10.005新增钢梁 HM340X250X9X14
	Q235（梁顶与板底平），长度L=1.038*5+1.088*2+4.3*2
	15.9660 
	m
	

	14
	新增埋件一
	钢板0.15*0.15*0.01，数量24个
	0.0054 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*24
	0.4032 
	m
	

	15
	新增埋件二
	钢板0.3*0.3*0.01，数量76个
	0.0684 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*76
	1.2768 
	m
	

	16
	新增埋件三
	钢板0.3*0.4*0.01，数量20个
	0.0240 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*20
	0.3360 
	m
	

	（四）
	标高17.205楼层
	
	
	
	

	1
	标高17.205新增楼板
	板厚h=150mm，面积S=199.50㎡+136.00㎡，C35无收缩自密实混凝土
	335.5000 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=107*8.2+55*16+0.008*15*324+97*7+47*14.5+0.008*15*288+94*7+47*14+0.008*15*282
	4541.1800 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=201*0.75+0.008*15*402+1.5*164+0.008*15*328+2.25*41+0.008*15*82+35*14.5+0.008*15*70+0.35*24+0.008*15*48+1.128*15+0.008*15*30+7.45*25+0.008*15*50+1.71*35+0.008*15*70+0.6*7+0.008*15*14+1.15*12+0.008*15*24+3.02*64+0.008*15*128+4.895*10+0.008*15*20+2.895*7+0.008*15*14+0.6*10+0.008*15*20+1.2*23+0.008*15*46+0.5*70+0.008*15*140
	1795.3350 
	m
	

	2
	标高17.205新增钢柱 箱600X600x26x26
	Q235，长度L=7.2*3
	21.6000 
	m
	

	3
	标高17.205新增钢梁 HM440X300X11X18
	Q235（梁顶与板底平），长度L=16+8.2*5
	57.0000 
	m
	

	4
	标高17.205新增钢梁 普I16
	Q235（梁顶与板底平），长度L=5.09+3.756+2.128+0.8
	11.7740 
	m
	

	5
	标高17.205新增钢梁 HN400X200X8X13
	Q235（梁顶与板底平），长度L=8.2*2+7+14*2+1.83*2+3.105*2
	61.2700 
	m
	

	6
	标高17.205新增钢梁 普I20b
	Q235（梁顶与板底平），长度L=2.756+4.756+2.1*4
	15.9120 
	m
	

	7
	标高17.205新增钢梁 普I22a
	Q235（梁顶与板底平），长度L=2.756+4.756+4.05
	11.5620 
	m
	

	14
	新增埋件一
	钢板0.3*0.3*0.01，数量26个
	0.0234 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*26
	0.4368 
	m
	

	15
	新增埋件二
	钢板0.2*0.2*0.01，数量32个
	0.0128 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*32
	0.5376 
	m
	

	16
	新增埋件三
	钢板0.2*0.3*0.01，数量28个
	0.0168 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*28
	0.4704 
	m
	

	（五）
	标高23.505楼层
	
	
	
	

	1
	标高23.505新增楼板
	板厚h=150mm，面积S=49㎡，C35无收缩自密实混凝土
	7.3500 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=47*7+0.008*15*94+47*7+0.008*15*94
	680.5600 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，长度L=35*7+0.008*15*70+0.55*70+0.008*15*140+0.45*9+0.008*15*18+2.9*27+0.008*15*54+1.1*27+0.008*15*54
	435.8700 
	m
	

	3
	标高23.505新增钢梁 普I45a
	Q235（梁顶与板底平），长度L=5.25*2+1.445+2.055+7*2+1.195*2+1.845
	30.9280 
	m
	

	4
	标高23.505新增钢梁 普I40a
	Q235（梁顶与板底平），长度L=1.75*2
	3.5000 
	m
	

	5
	标高23.505新增钢梁 HM390X300X10X16
	Q235（梁顶与板底平），长度L=7
	7.0000 
	m
	

	14
	新增埋件一
	钢板0.3*0.3*0.01，数量8个
	0.0007 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*8
	0.1344 
	m
	

	（六）
	新增墙面
	
	
	
	

	1
	新增砖墙
	墙厚b=0.24m，高度h=2.3m，长度L=15.9m，机红砖
	8.7768 
	m3
	

	2
	新增轻钢外墙面
	面积S=350.84㎡，0.6mm厚双层彩钢板，内有150mm厚保温岩棉板
	350.8400 
	m2
	

	3
	新增檩条 C300X80X20X2.5
	Q355，长度L=8.9*14+1.5*18+13.4*7+16.4*7+2.2*2+1.5*22
	397.6000 
	m
	

	4
	新增拉条 圆钢∅12
	Q355，长度L=1.205*3+1.3*3+1*12+1.175*12+2*2+0.8*4+1.205*5+1.3*5+1*21+1.175*24+2*12
	126.5400 
	m
	

	4
	新增围护立柱 HW200X200X8
	Q235，长度L=7.2
	7.2000 
	m
	

	一
	新建矿井水沉淀池
	
	
	
	

	（一）
	新建室内水池
	
	
	
	

	1
	新增混凝土
	C30混凝土，截面尺寸186.56*0.5+4.7*56.4+4.7*7.3
	392.6700 
	m3
	

	
	
	C20混凝土垫层，截面尺寸192.24*0.1
	19.2240 
	m3
	

	2
	新增钢筋
	配筋HRB400，直径20，间距120mm，长度L=89*17.6+15*0.02*178+89*17.6+15*0.02*178
	3239.6000 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径20，间距100mm，长度L=106*10.6+15*0.02*212
	1187.2000 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径22，间距100mm，长度L=106*10.6+15*0.022*212
	1193.5600 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距100mm，长度L=564*4.5+15*0.016*1128+45*85.2
	6642.7200 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距100mm，长度L=5*3.7*4+25*2*0.016*5*4
	90.0000 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，间距600mm，长度L=94*0.4+8*0.4
	78.4000 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径20，长度L=4.5*4*4+25*0.02*4*4
	80.0000 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径10，长度L=4.5*4*4+25*0.01*4*4
	76.0000 
	m
	

	3
	新增轨道钢架
	HW200X200X8X12，Q355，长度L=3*4+4.3*2+3.3*2
	27.2000 
	m
	

	
	
	钢板h=20mm，Q355，面积S=0.3*0.3*4
	0.3600 
	m2
	

	
	
	钢板h=16mm，Q355，面积S=0.18*0.126*2*4
	0.0864 
	m2
	

	
	
	钢板h=12mm，Q355，面积S=0.18*0.03*10*4
	0.2160 
	m2
	

	
	
	配筋HRB400，直径20，长度L=9*25*0.02*4
	18.0000 
	m
	

	
	
	[10，Q355，长度L=0.12*4
	0.4800 
	m
	

	（二）
	新建门式钢架结构
	
	
	
	

	1
	新增基础垫层
	C20混凝土垫层，截面尺寸3.74*0.1*6+1.44*0.1*2
	2.5320 
	m3
	

	2
	新增基础
	C30混凝土，截面尺寸2*1.5*0.3*6+1.05*1.4*0.3*6+0.75*0.6*3.4*6+1*1*0.3*2+0.72*0.659*0.3*2+0.316*0.44*3.4*2
	19.0562 
	m3
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=14*1.5*6+25*0.016*28*6+10*2*6+25*0.016*20*6+14*1*2+25*0.016*28*2
	411.6000 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径20，长度L=18*4*6+25*0.02*36*6+6*4*2+25*0.02*12*2
	600.0000 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，间距100mm，长度L=7.35*40*6+1.072*40*2
	1849.7600 
	m
	

	3
	新增砖墙
	墙厚b=0.24m，高度h=5m，长度L=51.56m，机红砖
	61.8720 
	m3
	

	
	
	C20混凝土垫层，截面尺寸0.44*0.1*51.56
	2.2686 
	m4
	

	
	
	C30混凝土，截面尺寸0.24*0.24*511.56+0.24*0.4*51.56+0.24*0.2*51.56+0.1*0.24*511.56
	49.1679 
	m5
	

	
	
	配筋HRB400，直径16，长度L=51.56*14+25*0.016*28
	733.0400 
	m
	

	
	
	配筋HRB400，直径8，间距100mm，长度L=516*2
	1032.0000 
	m
	

	4
	新增柱脚底板（一）
	M33锚栓，Q355，长度L=1.15*6*6
	41.4000 
	m
	

	
	
	28mm钢板，Q355，面积S=0.48*0.64*6
	1.8432 
	m2
	

	5
	新增柱脚底板（二）
	M24锚栓，Q355，长度L=1*4*2
	8.0000 
	m
	

	
	
	20mm钢板，Q355，面积S=0.216*0.34*2
	0.1469 
	m2
	

	6
	新增钢柱 HW350X350X12X19
	Q355，长度L=6*6
	36.0000 
	m
	

	7
	新增钢柱 HN300X150X6.5X9
	Q355，长度L=6.6*2
	13.2000 
	m
	

	8
	新增钢梁 HN500X200X10X16
	Q355，长度L=9.5*6
	57.0000 
	m
	

	9
	新增系杆 ∅168X5
	Q355，长度L=15.3*5
	57.0000 
	m
	

	10
	新增水平支撑 ∅20
	Q355，长度L=31.72*4
	126.8800 
	m
	

	11
	新增轻钢屋面
	面积S=311.8446㎡，0.6mm厚双层彩钢板，内有150mm厚保温岩棉板
	311.8446 
	m2
	

	
	
	新增檩条C250X75X20X2.0，Q355，长度L=15.3*16
	244.8000 
	m
	

	
	
	新增拉条圆钢∅12，Q355，长度L=1.05*12+1.4*72+0.4*12+2.2*24
	171.0000 
	m
	

	12
	新增轻钢墙面
	面积S=1113.6+80+80㎡，0.6mm厚双层彩钢板，内有150mm厚保温岩棉板
	273.6000 
	m2
	

	
	
	新增檩条C250X75X20X2.0，Q355，长度L=19.7*4+9.79*2+1.5*12+16*10+1.5*18+2.5*2
	308.3800 
	m
	

	
	
	新增拉条圆钢∅12，Q355，长度L=1.2*32+1.1*16+1.5*4+2.2*18
	101.6000 
	m
	

	13
	新增柱间支撑
	L110X7，Q355，长度L=8.592*16
	137.4720 
	m
	



	暖通工程明细如下：

	暖通
	名称
	型号
	单位
	数量
	

	1
	热镀锌钢管
	DN50（含支吊架制安）
	m
	20
	承包人供货+安装

	2
	热镀锌钢管
	DN40（含支吊架制安）
	m
	63
	承包人供货+安装

	3
	热镀锌钢管
	DN32（含支吊架制安）
	m
	35
	承包人供货+安装

	4
	热镀锌钢管
	DN25（含支吊架制安）
	m
	316
	承包人供货+安装

	5
	光面管散热器
	D108-1500-5（含支吊架制安）
	组
	6
	承包人供货+安装

	6
	光面管散热器
	D108-2000-6（含支吊架制安）
	组
	36
	承包人供货+安装

	7
	闸阀
	DN50（含法兰）
	个
	1
	承包人供货+安装

	8
	闸阀
	DN40
	个
	2
	承包人供货+安装

	9
	平衡阀
	DN50（含法兰）
	个
	1
	承包人供货+安装

	10
	平衡阀
	DN40
	个
	2
	承包人供货+安装

	11
	截止阀
	DN25
	个
	90
	承包人供货+安装

	12
	自动排气阀
	ZP-1, DN25
	个
	6
	承包人供货+安装

	13
	管道固定支架
	每套支架按5KG考虑，含支吊架制作安装及除锈刷油
	套
	14
	承包人供货+安装





